**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**светодиодного светильника EXMORK для потолков ARMSTRONG**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | Exmork «Микропризма» 220В 36 ватт мет. корпус универсальный 4500K |
|  |  |
| Потребляемая мощность | Не более 35 ватт |
|  |  |
| Номинальное напряжение: | 220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В) |
|  |  |
| Частота | 50±10% Гц |
|  |  |
| КПД | Не более 95% |
|  |  |
| Угол свечения | 160° |
|  |  |
| Цветовая температура | 4500 К |
|  |  |
| Световой поток (свечение) без учёта рассеивателя | ≥3600 Лм |
|  |  |
| Световой поток (свечение) с учётом рассеивателя | ≥3200 Лм |
|  |  |
| Гарантия | 1 год |
|  |  |
| Коэффициент пульсации | Пульсация отсутствует (0%) |
|  |  |
| Рассеиватель | Светотехнический полистирол «Микропризма» |
|  |  |
| Размер корпуса светильника | 595 мм х 595 мм х 40 мм (высота с блоком питания) |
|  |  |
| Срок службы | не менее 50 000 часов |
|  |  |



ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодные светильники Exmork полностью укомплектованы и готовы к работе, дополнительных комплектующих закупать не нужно.



ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый светодиодный светильник Exmork проверяется на производстве и неисправность светильников исключена выходным контролем качества на 100%.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**



Убедитесь, что сеть 220В выключена, прежде чем приступать к монтажу изделия.

**Внешний вид изделия**



10